报 价 表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **主要内容** | **单位** | **工程量** | **合价（报价机构填写）** |
| 装饰工程 | 地毯拆除 | m2 | 150 |  |
| 其他材料面层 地毯恢复（使用原地毯） | m2 | 150 |  |
| 隔断处地毯修补 | m2 | 30 |  |
| 隔断拆除 | m2 | 120 |  |
| 渣土运输 五环以内 | 车 | 5 |  |
| 遗留垃圾清理至指定地点费用 | m2 | 700 |  |
| 轻钢天棚龙骨 圆弧形 不上人 | m2 | 13 |  |
| 石膏板天棚面层 安在U形轻钢龙骨上 | m2 | 13 |  |
| 抗碱封底涂料 天棚面 | m2 | 13 |  |
| 刮腻子 天棚面 满刮二遍 | m2 | 13 |  |
| 防霉涂料三遍 天棚面 | m2 | 13 |  |
| 其他材料面层 铝合金防静电活动地板安装 | m2 | 13 |  |
| 拆除区域木工、油工修补 | 项 | 1 |  |
| 水电工程 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设砖、混凝土结构明配 | m | 835 |  |
| 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m | 2500 |  |
| 五孔插座 | 套 | 260 |  |
| 网络插座 | 个 | 150 |  |
| 电话插座 | 个 | 28 |  |
| 暗装接线盒安装 | 个 | 460 |  |
| 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长2.5m以内 | 台 | 3 |  |
| 网络、电话布管 | m | 4000 |  |
| 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | m | 2500 |  |
| 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | m | 1500 |  |
| 钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm | m | 80 |  |
| 凿混凝土槽管径≤75mm | m | 200 |  |
| 室内外增容槽式桥架安装 | m | 311 |  |
| 室内增容敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 | m | 150 |  |
| 室外增容敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 | m | 220 |  |
| 其他费用 | 工程过程中涉及的其他费用，此处为合价，可单独付详单 |  |
| 合计 | 小写： 元 大写： 元整 |
| 资格要求 | 1、响应人必须符合以下规定（需提供证明材料）： |
| 1）具有独立承担民事责任的能力； |
| 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
| 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
| 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
| 5）在经营活动中没有重大违法记录； |
| 6）法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 服务要求及履约地点 | 1、开工时间：合同签订后2个工作日内； |
| 2、履约地点：北京市石景山区鲁谷路74号中国瑞达大厦； |
| 付款方式 | 施工完毕并通过验收后，20个工作日内一次性付款； |
| 成交规则 |  本次采购最高限价为455000.00元人民币，针对质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商，对所有符合要求的供应商所报价格去掉1个最高报价及1个最低报价后取平均值，价格低于平均值20%以上的视同为不合理低价，将被排除。合同将授予符合要求、能圆满履行合同、且所报合理价格最低的参选人。 |
| 其他说明 |  |
| 报价单位名称 |  |
| 联系人及联系方式 |  |
| 报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； |
| 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； |
| 3、所有扫描件应打包（建议使用rar或7z格式）并注明报价单位名称； |
| 4、递交截止时间：请于2020年05月11日17点00分前 |
| 5、递交方式：电子版递交，请将扫描件发送至xins@lasac.cn |
| 6、递交地址：无 |
| 7、联系人：信老师； 联系电话：010-68412131 |