**旧锅炉房基础改造工程报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **特征描述** | **单位** | **工程量** | **合价（报价机构填写）** |
|
| **一** | **拆除** |  |  |  |   |
| 1 | 24红砖墙 | 现有墙体拆除，含拆墙砖。装袋运出室外。 | m2 | 120.00  |  |
| 2 | 地面砖 | 地砖拆除，含装袋运至室外。 | m2 | 115.00  |  |
| 3 | 暖气管道 | 拆除现有。 | 项 | 1.00  |  |
| 4 | 消火栓 | 含现有管道。 | 项 | 1.00  |  |
| 5 | 电箱及电缆 | 入户主电缆及配电箱。 | 项 | 1.00  |  |
| 6 | 院内 | 临时库房以及围挡。 | 项 | 1.00  |  |
| 7 | 窗户及阳光板 |  | 项 | 1.00  |  |
| **二** | **室外部分** |  |  |  |  |
| 1 | 断桥铝窗户 | 断桥铝双层中空玻璃。 | m2 | 15.00  |  |
| 2 | 双层钢化夹胶玻璃 | 含镀锌方管支架。 | m2 | 30.00  |  |
| 3 | 外墙修补 | 现有开裂部位拆除，墙固滚刷，水泥找平。 | 项 | 1.00  |  |
| 4 | 外墙防水 | 处理基层，墙面整体防水卷材。 | m2 | 120.00  |  |
| 5 | 外墙粉刷 | 水泥拉毛，找平。立邦外墙涂料。 | m2 | 120.00  |  |
| 6 | 入户门排水 | 深度300，宽度250.排水沟引至现有排污井，面层不锈钢下水篦子。 | m | 4.00  |  |
| **三** | **室内部分** |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平硬化 | 地面夯实硬化 | m2 | 115.00  |  |
| 2 | 地面防水 | 高分子丙纶布覆盖防水砂浆两遍。 | m2 | 120.00  |  |
| 3 | 保护层及水泥自流平 | 抗裂砂浆后整体水泥自流平。 | m2 | 115.00  |  |
| 4 | 轻体砖砌墙 | 10公分厚轻体砖水泥抹灰面层。 | m2 | 20.00  |  |
| 5 | 墙面顶面基层处理 | 底层石膏找平。 | m2 | 220.00  |  |
| 6 | 屋顶 | 顶面黑色立邦漆喷涂两遍。 | m2 | 150.00  |  |
| 7 | 防盗门 | 定制 | 樘 | 1.00  |  |
| 8 | 暖气 | 镀锌管。主管25，支路20，立式钢制暖气片。 | 项 | 1.00  |  |
| 9 | 配电箱制作安装 | 新做配电箱。配件选用正泰品牌。 | 个 | 1.00  |  |
| 10 | 电气安装 | GDJ国标管，ZRBV电源线，暗装走线。 | m2 | 115.00  |  |
| 11 | 灯具 | LED照明灯具，开关插座。 | m2 | 115.00  |  |
| **四** | **其他项目** |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾清运 |  | 车 | 10.00  |  |
| **五** | **其他费用** | 工程过程中涉及的其他费用，此处为合价，可单独付详单 |  |
| **六** | **合计（元）** | 小写： 元 大写： 元整 |

**职工文体活动室建设工程报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **特征描述** | **单位** | **工程量** | **合价（报价机构填写）** |
|
| **一** | **拆除** |  |  |  |  |
| 1 | 地面下挖 | 小房间下挖20厘米 | m2 | 14.00  |  |
| **二** | **室外部分** |  |  |  |  |
| 1 | 阳光棚 | 按照现有材质样式延长 | m | 10.00  |  |
| 2 | 围墙 | 利用原有立柱，新做彩钢围挡 。 | m2 | 40.00  |  |
| 3 | 广场砖 | 整体找平，人工夯实。广场砖满铺。 | m2 | 55.00  |  |
| 4 | 凉亭 | 防腐木梁柱结构，塑木地板，防腐木桌凳。 | 套 | 1.00  |  |
| **三** | **室内部分** |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构制作安装 | 工字钢主梁，镀锌方管辅料，防滑钢板，吸塑护栏。塑木装饰。 | 项 | 1.00  |  |
| 2 | 木地板采购安装 | 入口处延伸至二层平台塑木地板满铺。 | m2 | 30.00  |  |
| 3 | 墙面 | 竹木纤维集成板 | m2 | 220.00  |  |
| 4 | 铝格栅吊顶 | 100\*100铝制格栅顶 | m2 | 115.00  |  |
| 5 | 排水系统 | 自动控制箱，两台水泵，一备一用。含管道安装。 | 项 | 1.00  |  |
| 6 | 防盗门 | 定制 | 樘 | 3.00  |  |
| 7 | 室内门 | 定制生态木门 | 樘 | 2.00  |  |
| 8 | 排风及新风系统 | 品牌新风机换气扇 | 项 | 1.00  |  |
| 9 | 电气安装 | GDJ国标管，ZRBV电源线，暗装走线。 | 项 | 1.00  |  |
| 10 | 灯具 | LED照明灯具，开关插座。 | 项 | 1.00  |  |
| 11 | 轻体砖砌墙 | 10公分厚轻体砖水泥抹灰面层 | m2 | 50.00  |  |
| 12 | 上下水管道 | PVC下水主管110，支管50.PPR上水管径25，潜水艇地漏.镀锌钢管消火栓 | 项 | 1.00  |  |
| 13 | 洗手台采购安装 | 一体成型水盆，防水柜体，无框镜面。 | 套 | 2.00  |  |
| 14 | 马桶采购安装 | 品牌马桶 | 个 | 1.00  |  |
| 15 | 淋浴器 | 三出水品牌淋浴 | 套 | 1.00  |  |
| 16 | 室内吊顶 | 卫生间集成顶 | m2 | 5.00  |  |
| 17 | 防水涂刷 | 品牌专用防水涂料两遍后48小时闭水试验。 | m2 | 20.00  |  |
| 18 | 墙地砖采购安装 | 300\*300防滑地砖.300\*600墙砖。 | m2 | 22.00  |  |
| 19 | 隔断制作安装 | 淋浴房隔断 | 项 | 1.00  |  |
| 20 | 家具 | 定制防腐木长条椅子加茶几。优质棕垫，海绵靠垫。 | 项 | 1.00  |  |
| **四** | **其他项目** |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾清运 |  | 车 | 7.00  |  |
| **五** | **器材费** |  |  |  |  |
| 1 | 乒乓球桌 | 台面尺寸:2740\*1525mm\*760mm（国际标准尺寸及规格)弹性: 220-250mm弹性均匀度:≤5mm台面光泽度:≤4度台面摩擦系数:≤0.3球台稳定性:≤7mm 特点：金属台脚带八轮折叠，50毫米方管带φ125毫米刹车脚轮；配备制动装置，表面喷塑，外脚带高度微调装置。单只台面一次折叠完成,推移轻巧方便,属高级单折移动式球台。 | 个 | 1.00  |  |
| 2 | 乒乓球 | 红双喜三星球 | 盒 | 2.00  |  |
| 3 | 乒乓球拍 | 红双喜三星拍 | 支 | 4.00  |  |
| 5 | 台球桌（星爵士） | 外径尺寸：2540×1270MM内径尺寸：2830×1550×840MM台呢：1套 台球：1付球杆：3支 杆架：1个 架杆：1个 皮头：1盒台罩：1个 巧粉：12粒 胶水：1支 毛刷：1个进口橡胶木上邦，松木下绑，进口防火板，1.0高弹钢板，4.2公分双面精磨白石，压模定型铸铁口，塑钢腿，品牌顶级比赛胶边，配6811台尼，水晶球一套，3跟高级公杆，一根架杆，一根高级大头杆，杆头，杆粉，杆架，三脚架各一套。 | 台 | 1.00  |  |
| 6 | 运动地胶（英利奥） | 产品纹路：木纹产品型号：Y-65145产品规格：无限长（卷长）\*1.8m（单卷宽）\*4.5mm（厚度）产品颜色：枫木色产品夹带：玻璃纤维网格布稳定夹带底板结构：防移动底板产品级别：普及级产品适用：专业运动场馆，健身房，多功能活动中心 | m | 100.00  |  |
| 11 | 多功能综合训练器（宝迪朗格）BK-179 | 产品尺寸：2130\*1500\*2130包装尺寸：1395\*935\*300 1960\*465\*230 1810\*300\*210 290\*145\*145 290\*170\*145净重：205KG毛重：220KG含60KG配重 | 台 | 1.00  |  |
| 12 | 康乐佳KPOWER可调哑铃椅K003 | 产品规格：1420×630×407 mm净重/N.W：43.7KG最大负重：180KG管材规格：60×120×2.5mm 超大椭圆管,连接采用60\*120\*3椭圆管和方型、菱型连接板连接,表面静电喷涂，软包规格：15mm高密度胶合板、PU发泡成型加硬海绵、1.2mmPVC外包皮革。 | 台 | 1.00  |  |
| 13 | 康乐佳KPOWER哑铃架(含哑铃）K013-1 | 产品规格：1580\*590\*870 mm净重/N.W：49.8KG最大负重：300KG管材规格：60×120×2.5mm 超大椭圆管、表面静电喷涂放置6哑铃哑铃规格：2.5/5/7.5/10/12.5/15kg各一付，共计6付，105KG | 台 | 1.00  |  |
| 14 | 鑫龙室外-单杠JS-0226T | 1.规格：2750×115×2100mm2.主立柱尺寸：φ114×3mm，主要承载横梁尺寸：φ28（圆钢）mm；3.使用宽度不小于1200mm，低杠面高度为1900mm，高杠面高度为2100mm， 横杠外径φ28（圆钢）mm；4.杠面距地高度不超过3米；5.安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：600mm；基础坑500mm×500mm×1000mm；并设有300mm缓冲层 | 台 | 1 |  |
| **七** | **其他费用** | 工程过程中涉及的其他费用，此处为合价，可单独付详单 |  |
| **八** | **合计（元）** | 小写： 元 大写： 元整 |
| **资格要求** | 1、响应人必须符合以下规定（需提供证明材料）： |
| 1）具有独立承担民事责任的能力； |
| 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
| 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
| 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
| 5）在经营活动中没有重大违法记录； |
| 6）法律、行政法规规定的其他条件。 |
| **服务要求及履约地点** | 1、开工时间：合同签订后2个工作日内； |
| 2、履约地点：北京市海淀区百胜村1号院； |
| **付款方式** | 合同签订后，支付合同款40%，施工完毕并通过验收后，支付合同款60%。 |
| **经费预算** |  本次采购工程分两项，最高限价共计为56万元人民币。 |