**报 价 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **技术资料名称** | **主要技术资料需求内容** | **单价（报价机构填写）** | **总价（报价机构填写）** |
| 亚米商业卫星影像采集 | 1. 技术要求：

1)原始测量数据:具体包含航空影像原始立体像对数据、POS、控制点。原始影像地面采样间隔优于0.1米, 获取时间2016年以后。2)处理过程数据:空三报告。基本定向点误差小于0.5像元，多余控制点误差小于1像元。3)产品数据: DOM、DEM、自检报告。4)数据形式内容要求: DOM/DEM采用坐标系CGCS2000国家大地坐标系/1985国家高程基准, WGS84地理坐标系/WGS84椭球高。DOM影像分辨率0.1米,DEM采样间隔1米。数据格式GeoTiff/IMG。 5) DOM技术要求: DOM影像应清晰，层次丰富，幅与幅之间影像尽量保持色调均匀，反差适中，图面上不得有影像处理留下的明显痕迹，DOM影像接边重叠带不允许出现明显的模糊和重影，相邻数字正射影像要严格接边。1. 影像提供完成时间： 2020年 12月30日完成
2. 任务区域和范围：

采购我国云南、河北、山西等地区，满足1:1000比例尺成图精度的航空数据及其生产的DOM/DSM。面积大于1200平方千米，垂轨向大于60千米，原始影像分辨率0.1米。 |  |  |
| **合计** | **小写：¥800000元，大写：捌拾万元整** |  |  |
| **资格要求** | 响应人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：1）具有独立承担民事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条件。 |
| **供货及要求** | 1、交货时间：以合同签订时间为准2、到货地点:北京市海淀区紫竹院百胜村1号 |
| **付款方式** | 转账付款 |
| **成交规则** | 质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商，合同将授予符合要求、能圆满履行合同、买方最为有利的参选人；最低参选报价不是被授予合同的唯一条件。 |
| **其他说明** | 无 |
| **报价单位名称** |  |
| **联系人及联系方式** |  |
| **报价要求** | 1. 请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员；
2. 数据产品产权无争议
3. 请将数据说明、项目报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交；
4. 密封包应注明报价单位名称和供货内容；
5. 递交截止时间：请于2020年12月21日17点00分前。
6. 递交方式：现场递交或快递递交
7. 递交地址：北京市海淀区紫竹院百胜村1号
8. 联系人：祝小勇；联系电话：010-68412289
 |
| **附件** |
| **序号** | **数据名称** | **精度** | **计价方式** | **单价** | **数量** | **金额（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |